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									                          Poznań, dnia 15.10.2026 r.
Zamawiający:
[bookmark: _Hlk125379331]Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań		
Dział Biuro Projektów  
tel. 61 854 92 16				
                   

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z zapytaniem o cenę niżej wymienionego przedmiotu zamówienia:  

[bookmark: _Hlk226981631][bookmark: _Hlk242877152]Zakup materacy ewakuacyjnych oraz schodołazów ewakuacyjnych
z krzesełkiem gąsienicowym z napędem elektrycznym

I. Opis przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk227241153][bookmark: _Hlk227222193]Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na Zakup materacy ewakuacyjnych oraz schodołazów ewakuacyjnych
z krzesełkiem gąsienicowym z napędem elektrycznym  dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu 
Kod CPV: 33140000-3 (Materace) i 33192600-8 (Schodołazy)
Zakres zapytania obejmuje:
[bookmark: _Hlk242877217]PAKIET I  Fabrycznie nowe materace ewakuacyjne przeznaczone do bezpiecznego transportu pacjentów (w tym osób leżących, z ograniczeniami ruchowymi oraz bariatrycznych) po schodach i drogach ewakuacyjnych szpitala w sytuacji zagrożenia.
Liczba sztuk: 16
 
Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
1. Konstrukcja: Materac wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia i tarcie (np. powlekany PCV / poliuretanem), łatwego w dezynfekcji i myciu środkami szpitalnymi.
2. Poślizg: Spód materaca wykonany z tworzywa o niskim współczynniku tarcia, umożliwiającego płynne ślizganie po różnych nawierzchniach (wykładzina, beton, płytki, schody).
3. Wymiary (rozłożony): Długość 210 cm(+/-5 cm), szerokość 75 cm (+/- 5 cm), grubość pianki 5 cm (+/- 1 cm) gwarantująca izolację i ochronę pacjenta. 
4. Bezpieczeństwo: Wyposażony w pasy stabilizujące pacjenta 3 pasy z klamrami zatrzaskowymi typu "click") oraz kieszeń/pas na stopy zapobiegający zsuwaniu się pacjenta podczas schodzenia po schodach.
5. Uchwyty transportowe:  2 szt. Wytrzymałe pasy pociągowe na wezgłowiu i w zanóżku oraz uchwyty boczne 10 szt. do przenoszenia pacjenta. 
6. Nośność / Udźwig: Maksymalne obciążenie robocze (SWL) wynoszące 210 kg (+/- 10 kg) 
7. Przechowywanie: Konstrukcja umożliwiająca zwinięcie/złożenie materaca w kompaktowy pokrowiec w celu powieszenia na ścianie w strefie ewakuacyjnej.
8. Certyfikacja: Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, posiadający deklarację zgodności CE.
9. Gwarancja 36 miesięcy

Czas dostawy: do 30 listopada 2026 r.




[bookmark: _Hlk242877266]PAKIET II Fabrycznie nowe schodołazy ewakuacyjne z krzesełkiem gąsienicowym z napędem elektrycznym  przeznaczone do bezpiecznego transportu pacjentów (w tym osób leżących, z ograniczeniami ruchowymi oraz bariatrycznych) po schodach w górę i w dół i drogach ewakuacyjnych szpitala w sytuacji awarii wind, pożaru i zagrożeń lub konieczności pilnej ewakuacji oddziałów.
Liczba sztuk: 4
 
 Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:
1. Konstrukcja: lekka, aluminium i stal lakierowana proszkowo, waga całkowita 25 kg (+/- 5 kg).
2. Komfort: składany podnóżek, zagłówek z pasem zabezpieczającym głowę, komfortowe oparcie.
3. Wymiary (rozłożony): Wysokość 160 cm(+/-5 cm), szerokość 62 cm (+/- 2 cm), głębokość 100 cm (+/- 2 cm). 
4. Bezpieczeństwo: Wyposażony w pasy biodrowy stabilizujący pacjenta, teleskopowy drążek manewrowy.
5. Uchwyty transportowe:  Wyposażony w pasy stabilizujące pacjenta 3 pasy, wysuwane rączki przednie 2 szt., uchwyt główny, napęd gąsiennicowy umożliwiający płynny transport po schodach przy minimalnym wysiłku operatora oraz możliwość pracy w trybie ręcznym po rozładowaniu baterii.
6. Zasilanie: bateria litowado pokonania 1200 stopni, silnik 200W 
7. Nośność / Udźwig: Maksymalne obciążenie robocze (SWL) wynoszące 230 kg (+/- 10 kg) 
8. Przechowywanie: Konstrukcja umożliwiająca złożenie schodołazu w celu łatwego przechowywania w strefie ewakuacyjnej.
9. Certyfikacja: Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, posiadający deklarację zgodności CE.
[bookmark: _GoBack]10. Gwarancja 36 miesięcy

[bookmark: _Hlk242452957]Czas dostawy: do 30 listopada 2026 r.


II. Finansowanie:
Zamówienie jest dofinansowane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) z dotacji celowej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 (POLiOC) z obszaru: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na zakup sprzętu do ewakuacji osób poszkodowanych określonego we wniosku o dofinansowanie. Nr umowy o dofinansowanie z WUW 1616/OLiOC/2026 z dnia 24.07.2026 r.

III. Warunki zamówienia: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na jeden wybrany pakiet lub na oba pakiety objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrany pakiet lub na oba pakiety łącznie. Każdy pakiet będzie oceniany odrębnie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

IV. Termin i sposób złożenia oferty: 
1) Pytania do zakresu zapytania ofertowego można składać w formie elektronicznej do dnia 26.10.2026 r., do g. 10:00 na adres mailowy: beata.lewandowska@usk.poznan.pl lub zaneta.ignaszewska@usk.poznan.pl. Odpowiedzi przekazane zostaną drogą mailową najpóźniej 27.10.2026 r. do g. 10:00. 
2) Ofertę należy złożyć  elektronicznie w formacie pdf, podpisać elektronicznie w terminie do dnia  28.10.2026 r., do godz.  23:59 w formie elektronicznej na adres: beata.lewandowska@usk.poznan.pl, 
zaneta. ignaszewska@usk.poznan.pl 
Do oferty należy dołączyć wymagane przez Zamawiającego dokumenty: 
a) Odpis KRS/CEIDG (może być wydruk ze strony internetowej odpowiedniego rejestru) - tylko na wezwanie Zamawiającego,
b) Wypełniony, opatrzony datą i podpisany w zakresie kwot netto formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
d) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
e) Wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
f) Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
3) Wykonawca może złożyć 1 ofertę na całe zamówienie w języku polskim. 
4) Oferta musi być podpisana przez elektronicznie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.

V.   Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:
1. Kryterium Cena – 80% punktów,
2. [bookmark: _Hlk227679641]Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące (20%):
a) Od 0 do 24 m-cy – 0 punktów
b) Od 25 do 36 m-cy – 10 punktów,
c) Powyżej 36 m-cy- 20 punktów.

Maksymalna ilość punktów = 100 punktów (100%)

VI. Podpisanie umowy
Z Wybranym Wykonawcą/Wykonawcami podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5.



15.10.2026r Beata Lewandowska
Data i Podpis Zamawiającego

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie – termin realizacji,
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy z protokołem,
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